Verifica di teoria sulle Vlan

1. Descrivere cosa si intende con “VLAN tagging” ed il funzionamento del medesimo nelle reti VLAN.
   1. Il tagging è un’azione fatta fra gli switch collegati in modalità Trunk che consiste nell’inserire un campo nel frame prima del Length Protocol che identifica la Vlan a cui appartiene il messaggio, questo campo è inserita dallo switch di partenza e viene tolta dallo switch di arrivo (dopo aver identificato la VLAN di appartenenza).
2. Utilizzare una rappresentazione grafica, corredata di tutte le informazioni necessarie, per rappresentare un esempio di inter-VLAN routing.

